**九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司**

**一混圆筒混合机整体(一期)让售招标公告**

附件1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 圆混给料机 一期 | 技术参数 | 规格型号:13B180-10右式 技术参数： 3600\*13000 开示齿轮速比：146/28=5.214 重量：26231公斤 倾斜角度：2°滚筒转速：7r/min 生产厂家：唐冶 |
| 型号 | 3600\*13000 右式 | 投产日期 | 2007.11 |
| 生产厂家 | 唐山冶金矿山机械厂 |  |  |  |  |
| 所属配套设备参数 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 筒体 | 3600\*13000 右式 | 含辊圈带、大齿圈 | 套 | 1 |  |
| 2 | 圆筒刮料装置 |  |  | 套 | 2 | 自制 |
| 3 | 尼龙衬板 | 13B174-3-23 | 1070MM×1020MM×40MM | 套 | 1 |  |
| 4 | 尾部罩子 |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 排料端罩子 |  |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 进料端罩子 |  |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 齿圈罩子 |  |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 托辊人孔门 |  |  | 套 | 4 |  |
| 9 | 排料漏斗 |  |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 给料漏斗 |  |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 齿圈检修平台 |  |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 托辊 | 13B180-13G | 唐冶 | 套 | 4 |  |
| 13 | 止推辊 | 13B180-12G | 唐冶 | 套 | 2 |  |
| 14 | 小齿轮 | 13B180-14G | 唐冶 | 套 | 1 |  |
| 15 | 托辊基座 |  |  | 套 | 1 |  |
| 16 | 小齿轮基座 |  |  | 套 | 1 |  |
| 17 | 电机基座 |  |  | 套 | 1 |  |
| 18 | 减速机基座 |  |  | 套 | 1 |  |
| 19 | 微动减速机基座 |  |  | 套 | 1 |  |
| 20 | 电机 | YJS500-6-400KW |  | 台 | 1 |  |
| 21 | 液力耦合器 | YOXY866 | 输入转速:1400;传递功率:500;使用地点:230烧结一混减速机.生产厂家： 大连液力 | 个 | 1 |  |
| 22 | 减速机 | 16B162-3 | 中心距:1580;公称传动比:27.108;装配型式:2;输入轴旋向S或N:S;低速轴端型式:圆柱形轴端;原设备厂家:唐山冶金矿山机械厂 | 台 | 1 |  |
| 23 | 减速机润滑装置 | QJRB-40 |  | 套 | 1 |  |
| 24 | 微动减速机 | XWD18.5-9-1/29 |  | 台 | 1 |  |